
AddressBook Viewer				Version 4.1.26.0

	Copyright(c) 2003-2021 Toshiba Tec Corporation, All Rights Reserved.
		       14 Avril 2021

Ce produit présente les restrictions et problèmes suivants.  Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel avant l'utilisation du produit.

Les produits de la gamme Toshiba e-STUDIO sont les suivants : 

Serie e-STUDIO850/853
Serie e-STUDIO855
Serie e-STUDIO856
Serie e-STUDIO451c/453c
Serie e-STUDIO452/453
Serie e-STUDIO455
Serie e-STUDIO456
Serie e-STUDIO282/283
Serie e-STUDIO205
Serie e-STUDIO3510c
Serie e-STUDIO4520C
Serie e-STUDIO6530C
Serie e-STUDIO4540C
Serie e-STUDIO6550C
Serie e-STUDIO2550C 
Serie e-STUDIO407CS
Serie e-STUDIO527S
Serie e-STUDIO507
Serie e-STUDIO857
Serie e-STUDIO6570C
Serie e-STUDIO5005AC
Serie e-STUDIO5008A 
Serie e-STUDIO7506AC 
Serie e-STUDIO8508A 
Loops-LP30_e-STUDIO306LP
e-STUDIO307LP_Loops-LP301
Serie e-STUDIO5008LP_Loops-LP50
Serie e-STUDIO5015AC 
Serie e-STUDIO5018A 
Serie e-STUDIO7516AC 
Serie e-STUDIO8518A
Serie e-STUDIO400AC
Serie e-STUDIO6525AC
Serie e-STUDIO6528A
Serie e-STUDIO7527AC
Serie e-STUDIO9029A

Certains faits
==============

1. Serveur LDAP 
LDAP soutient le schéma suivant.
	Nom de famille:		sn
	Nom:			cn
	Nom de compagnie:	o, company, companyname
	Département:		ou, department
	Adresse E-mail:		mail
	Numéro de fax:		facsimileTelephoneNumber,fax

2. Lorsque le répertoire téléphonique MFP est changé après avoir téléchargé le répertoire téléphonique public, les destinations peuvent différer entre le répertoire téléphonique MFP et le répertoire téléphonique public. Dans ce cas, Network-Fax n'est pas transmis aux destinations qui
n'existent pas dans le répertoire téléphonique MFP, à cause de la politique de sécurité.
Dans ce cas cochez le panneau message par TopAccess.  L'erreur suivante apparaît alors.
"Erreur d'accès Rép. téléphonique eSTUDIO" (Erreur Code 5C11)
Quand cette erreur se produit ou que le carnet d'adresses MFP est changé, télécharger de nouveau AddressBook Publique.

3. Réglage MAPI 
Pour le réglage du serveur connecté MAPI, se référer au manuel respectif pour chaque serveur.  Le répertoire téléphonique MAPI est supporté par Outlook 2002 ou version ultérieure.

4. MAPI Address Book on 64bit OS
Sélectionnez le logiciel client de messagerie compatible MAPI 64 bits par défaut lorsque vous utilisez le Répertoire téléphonique MAPI sur un système d’exploitation de 64 bits. 

5. Le réglage SNMPv3 a été initialisé lors de sa mise à jour depuis AddressBook Viewer V3.1.103.0/V3.1.103.1. Veuillez le régler à nouveau dans la Local Discovery.

--------------------------------------------------------------------------------
Marques déposées
--------------------------------------------------------------------------------

- Le nom officiel de Windows Vista est Système d'exploitation Microsoft Windows Vista.
- Le nom officiel de Windows Server 2008 est "Microsoft Windows Server 2008 Operating System" (Logiciel d'exploitation de Windows Server 2008 de Microsoft).
- Le nom officiel de Windows 7 est Système d'exploitation Microsoft Windows 7.
- Microsoft, Windows et les marques de fabrique et d'autres produits Microsoft représentent les marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et autres pays.
- Novell, NetWare, et NDS sont les marques déposées de Novell, Inc.
- Sun, Java, ainsi que les autres marques commerciales et logos comprenant Java sont des marques commerciales, déposées ou non, de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les autres noms de compagnies et noms de produits mentionnés dans ce manuel sont les marques déposées de leurs compagnies respectives.
